## SEZNAM DOPORUČENÉHO VYBAVENÍ OOPP PRO ÚČAST NA MČR VE STROMOLEZENÍ 2023

**Ochranná pracovní přilba s podbradním páskem**

**Ochranné pracovní brýle** (štít)

**Ochranné rukavice**

**Pracovní oděv** (kombinéza, dlouhé kalhoty, pevná kotníková obuv)

**Pohotovostní lékárnička** (vybavená!)

**Ruční pilka vč. pouzdra bez ostří** (max. délka ostří 33 – 58 cm!)

**Pracovní sedací nebo celotělový „stromolezecký “ postroj** (sedák)

**Pracovní polohovací „kmenová“ smyčka** (lanyard)

**Ruční blokanty - lanové svěry**

**Polohovací a zajišťovací prostředky na textilní lano** ( Zig Zag, LockJack, SpiderJack, RopeWrench, HitchHiker, Grillon, Locker, kladka s vhodným samosvorným uzlem a další)

**Poznámka k samosvorným uzlům „prusíkům“**

Zakončení smyček musí být buď certifikovaným zápletem, nebo zašitým okem přímo od výrobce, nebo vhodným uzlem (např. půlrybářským uzlem). Minimální průměr textilní smyčky použité jako samosvorný uzel musí být Ø 8 mm

Doporučené jsou textilní smyčky z materiálu, nebo kombinace materiálů, které snášejí vyšší teploty vznikající při tření smyčky (samosvorného uzlu) o pracovní/zajišťovací lano

 samosvorné uzly: Francouzský, Distel, Blake, Klemheist, Swabian, popř. vhodná verze klasického nebo asymetrického „prusíku“

**Kotvící smyčky** (Cambium Saver)

**Karabiny** (s troj-činnou pojistkou)

**Pracovní výstupové** lano ( cca 60 m)

**Pracovní lano** **2x** (min. délka 45m **/NE JEN OZNAČENÍ 45m/**)

 / Konec lan může být volný, nebo zakončený certifikovaným zapleteným okem od výrobce nebo certifikovaným zašitým okem/

**Set pro instalaci lana do koruny** (nahazovací lanko 60 m, vrhací váčky, /doporučeno minimálně ve dvou setech/